|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| **79. PS5104A – Lapáky písku**  V soupisu prací je v části D3 – Příruby, přírubové spoje a jiné u následující položky uvedeno:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 117 | K | 5104AR117 | Přesné utažení přírubového spoje alespoň dvěma hydraulickými hlavami současně | ks | 10,000 |   Jedná se o přírubové spoje dimenze DN 300.  Opravdu požaduje zadavatel u této dimenze přesné utažení přírubového spoje alespoň dvěma hydraulickými hlavami současně?  Položky s tímto textem se objevují v soupisu prací a technické specifikaci pouze u některých souborů (PS 5102A, PS 5104A, PS 5203C, PS 5203D, PS 5205A, PS 5205B, PS 5205C, PS 5205D, PS 5701, PS 6000), u ostatních PS se tato položka neobjevuje.  Upřesní, popř. doplní zadavatel soupis prací a technickou specifikaci? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| Ano opravdu trváme na jednotném provedení viz požadavky v technologické specifikaci a montážních předpisech. Není třeba doplňovat soupis či specifikace. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | NE |