|  |  |
| --- | --- |
| **Dotaz uchazeče** | |
| 1. **Zafoukání drenáže popílkovým stabilizátem**   V projektové dokumentaci SO 42 se v technické zprávě v bodě 1.1.8 Zemní práce na straně 51 uvádí*: Drenáž bude po dokončení stavby zrušena zafoukáním popílkovým stabilizátem.*  Uchazeč prověřil soupis prací s výkazem výměr a v objektu SO 42 nenalezl odpovídající položku. Pokud jde o popílkový stabilizát, je v položkách objektu SO 42 položka *Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině mokré,* která ovšem zjevně netýká výplně drenážních trubek. V soupisu prací s výkazem výměr se sice nacházejí položky *Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem,* ale ty jsou uvedeny v položkách objektu SO 34.  Vyjasní zadavatel, kde se v soupisu prací s výkazem výměr nachází položka příslušná požadavku technické zprávy objektu SO 42, případně ho doplní o chybějící položky? | |
|  | |
| **Odpověď zadavatele** | |
| K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že do soupisu prací byla doplněna položka č. 501 Vyplnění potrubí cementopopílkovou směsí. | |
| **Revize Projektové dokumentace** | NE |
| **Revize SPSVV** | ANO |